|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH  **TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Quảng Ninh, ngày 5 tháng 12 năm 2023* |

**THƯ MỜI CHÀO GIÁ**

Kính gửi: Các đơn vị, các nhà cung cấp

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có kế hoạch kéo dây mạng từ các nốt mạng đến các thiết bị , đi ghen đấu nối vào hệ thống mạng tòa nhà cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin gửi tới các đơn vị, các nhà cung cấp bản tiêu chuẩn kỹ thuật của hạng mục như sau:

1. Danh mục:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **HÀNG HÓA** | **THÔNG SỐ KỸ THUẬT** | **ĐVT** | **SL** |
| 1 | **Cáp mạng CAT6** | *Cáp mạng chuyên dụng CAT6 Hikvision 8 Lõi đồng nguyên chất 99.95% Đường kính lõi đồng 0.530±0.005mm Đường kính sợi dây 0.95±0.05mm Độ dày vỏ 0.55±0.05 mm  Đường kính dây 5.8±0.4 mm Vỏ cách điện lõi dây: HDPE Vật liệu vỏ dây: PVC, CM chống cháy Dây dù chống xê dịch lõi: Có Lõi nhựa chữ thập: Không có Chiều dài cuộn dây: 305±1.5m Nhiệt độ hoạt động -20°C – 75°C Trở kháng ở 1.0-250.0MHz (Ω) 100±15 Độ trễ ở 1.0-250.0MHz (ns/100m) ≤45 Hàng chính hãng, chất lượng tốt nhất.* | Thùng | 7 |
| 2 | **Máng gen luồn dây điện 60x40 mm** | *Loại Ống luồn dẹt*  *Độ dài (mm) 2000*  *Chất liệu • Nhựa*  *Kích thước (mm) 60x40 mm* | Cây | 21 |
| 3 | **Máng gen 28x10 mm - (2 m/ cây)** | *Loại Ống luồn dẹt Độ dài (mm) 2000 Kích thước (mm) 60x22 mm Chất liệu • Nhựa Loại Chống cháy* | Cây | 73 |
| 4 | **Máng gen luồn dây điện 39x18 mm -** | *Loại Ống luồn dẹt Độ dài (mm) 2000 Kích thước (mm) 39x18 mm Chất liệu • Nhựa Loại Chống cháy* | Cây | 210 |
| 5 | **Ghen bán nguyệt, nẹp sàn bán nguyệt 60x22** | *Có khả năng chống cháy chậm Có lớp băng keo phía dưới, giúp việc lắp đặt dễ dàng hơn bao giờ hết Có thể sơn được để trang trí Nhiều màu sắc để lựa chọn : trắng, xám, vân gỗ. Đóng gói : 30 cây /1 bó* | Cây | 122 |
| 6 | **Switch 8 Port** | *Chuẩn và Giao thức IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3xCSMA/CDGiao diện 8 x cổng 10/100Mbps, Hỗ trợ tự động tương thích tốc độ/ chuyển đổi MDI/MDIXSố lượng quạt Không có quạtBộ cấp nguồn Bộ chuyển đổi nguồn bên ngoài (Output: 5.0VDC / 0.6A)Bộ cấp nguồn bên ngoài (EU) 100-240VAC, 50/60HzKích thước bộ đệm 768KbTốc độ dữ liệu 10/100Mbps at Half Duplex ;20/200Mbps at Full DuplexLED báo hiệu Nguồn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Kích thước ( R x D x C ) 5.3\*3.1\*0.9 in. (134.5\*79\*22.5mm)Tiêu thụ điện tối đa 2.05W(220V/50Hz)Max Heat Dissipation 6.99BTU/h* | cái | 12 |
| 7 | **Switch 5 Port** | *Giao diện 5 10/100Mbps RJ45 PortsAUTO Negotiation/AUTO MDI/MDIXSố lượng quạt FanlessBộ cấp nguồn bên ngoài (EU) External Power Adapter(Output: 5.0VDC / 0.6A)Kích thước ( R x D x C ) 4.1 x 2.8 x 0.9 in. (103.5 x 70 x 22 mm)Tiêu thụ điện tối đa 1.87W(220V/50Hz)Max Heat Dissipation 6.38BTU/hTÍNH NĂNG PHẦN MỀMTransfer Method Store and ForwardTính năng nâng cao Green Technology802.3X Flow Control, Back Pressure* | Cái | 9 |
| 8 | **Hạt mạng RJ45 Cat6/Cat6a** | *- Hạt mạng RJ45 cat6a Ugreen 50248 làm từ nhựa trong dẻo , bọc sắt bền chắc. Chân tiếp xúc từ đồng nguyên chất, đầu nối mạ vàng 24K chống rỉ. - Cấu tạo chất liệu nhựa cao cấp nên chống được tình trạng gãy vỡ trong quá trình thực hiện thi công. - Khả năng tương thích với cáp mạng Cat6, Cat6a - Đầu mạng thích hợp với các dây cáp có đường kính 0.25 inch đến 0.4 inch. - Mỗi túi có 100 đầu bấm mạng.* | Hộp | 11 |
| 9 | **Keo dán đa dụng 100ml** | *Quy cách đóng gói: hộp*  *Trọng lượng: 0.1Kg*  *Ngoại quan: : Chất lỏng xệt*  *Màu sắc:: Màu vàng sáng*  *Cách bảo quản: : Ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp* | Lọ | 22 |
| 10 | **Dây điện đôi VCmd 2×0.75 mm2 0.6/1KV (100m)** | *SKU: VCmd 2×0.75 (Vàng) Chất lượng: Mới 100% Quy cách tính: Cuộn 100m* | Cuộn | 1 |

1. Địa điểm gửi Bản chào giá của Nhà cung cấp:

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh

Địa chỉ: Phố Hải Phúc, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long - Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.55118 Fax: 02033.556620

1. Báo giá trước 10h30 ngày 8 tháng 12 năm 2023.
2. Bản chào giá được gửi trực tiếp, qua Fax hoặc điện tín đều được chấp nhận.
3. Các điều kiện cung cấp khác như sau:

**Giá cả:** Giá chào phải bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chi phí bảo hành và các chi phí khác có liên quan ...

**Đồng tiền**: Giá chào hàng phải được chào bằng Việt Nam đồng.

Rất mong nhận được báo giá của Quý đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn.

**GIÁM ĐỐC**

**Vũ Quyết Thắng**